**ARBORE POMPA P12A PGL**

**Conform desene T/BU 1217-08; 12; 13; 14; 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Denumire** | **Cantitate** |
| **1** | **Arbore** | **1** |
| **2** | **Semicupla pompa** | **1** |
| **3** | **Semicupla reglaj** | **1** |
| **4** | **Pana cu nas** | **13** |
| **5** | **Pana paralela** | **1** |

**Date tehnice pompa P12A-PGL**

**- Temperatura: -30 ÷ 50 ⁰C;**

**- Presiune: 16,7/34,8 bar;**

-          **Produs: GPL;**

**- Debit: 35 m3/h;**

**- Putere motor: 40 kW**

**-**  **Turatie: 2960 rpm;**

**- Tip pompa: YASUKAWA**