SPECIFICATIE TEHNICA

Pompa electrica de mana pentru transvazat chimicale din butoaie:

- tip “Pompa Flux Gerate F460 EX model GmbH.

- pompa trebuie sa lucreze in medii corozive;

- pompa trebuie sa fie din inox.

- pompa constructie ex cu cablu de alimentare la prize 220/230V (corpul pompei sa fie din otel inoxidabil)