**SPECIFICATIE FURTUN DRENAJ APE METEO**

**pentru REZERVOARE T71 si T138 – Sector AFPE**

Furtun drenaj ape meteo pentru rezervoarele cu capac flotant T71 si T138 din Aria AFPE

Diam furtun: Dn 100

Capacitate rezervor = 5.000 m3

Diametrul rezervor = 22,81 metri;

Inaltimea totala a partii cilindrice = 12,93 metri

Temperatura =10 ÷ 40 ° C

Presiune = max 0,7 bar

Rezistent (in special pe pe partea exterioara ) la produse petroliere (benzina si motorina).