SPECIFICATIE TEHNICA MASA DE LABORATOR

Masa liniara de laborator:

* dimensiuni 1500/750/900 mm;
* blat de lucru din ceramica tehnica monolitica antiacida, fara margine perimetrala anti-picurare pe toate laturile;
* grosime blat: 25 mm;
* cadru metalic de sustinere, vopsit in camp electrostatic, cu laterale in forma de H.
* Reglaj al planeitatii la sol.
* Element mobil underbench de depozitare - dimensiuni 900/510/810 mm - un sertar si doua usi pline + raft interior.
* 