SPECIFICATIE TEHNICA FURTUNURI RAMPA AUTO

**1.Furtunuri descarcare motorina = 2 buc, cu urmatoarele caracteristici :**

Dn 100 (4”);

Lungime 7 metri;

Presiune maxima 0.6 bar;

Temperatura ambianta;

Insertie metalica elicoidala;

La un capat flansa FG Dn 100 Pn 25 PU

La celalalt capat cupla OMC tip 3659-2N, conform API RP1004.

**2.Furtunuri descarcare benzina = 2 buc, cu urmatoarele caracteristici :**

Dn 100 (4”);

Lungime 65 metri;

Presiune maxima 0.6 bar;

Temperatura ambianta;

Insertie metalica elicoidala;

La un capat flansa FG Dn 100 Pn 25 PU;

La celalalt capat cupla OMC tip 3659-2N, conform API RP 1004.