SPECIFICATIE TEHNICA

Pompa electrica de mana pentru transvazat chimicale din butoaie:

- tip “Pompa Flux Gerate F460 EX model GmbH.

- pompa trebuie sa lucreze in medii corozive;

- pompa trebuie sa fie din inox.

- pompa constructie ex cu cablu de alimentare la prize 220/230V (corpul pompei sa fie din otel inoxidabil)

COMPLETARE SPECIFICATIE TEHNICA

-Se poate achizitiona si alt model de pompa care sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa lucreze in mediu ex;

-sa vehiculeze produse corosive ;

-debitul maxim 120l/min;

-inaltimea de pompare 20m;

-inaltimea tijei pompei 1200mm;