|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STINGATOR PORTATIV CU CO2 TIP G5 | Substanta de stingere CO2 – Material corp – OtelForma stingator cilindricaMarcarea stingatorului cuprinde informatii impuse conform SR EN 3-7:2004+A1:2007 Stingatorul este prevazut cu o eticheta autocolanta. Eticheta este amplasata astfel incat sa poata fi citita clar pentru partile 1, 2, 3 si 4.Partea 1 cuprinde:-cuvantul „STINGATOR”-tipul agentului de stingere si incarcatura nominala„3/6 kg CO2”-indicatia pentru focar „21B” Partea 2 cuprinde:-pictogramele instructiunilor de utilizare-indicatie de restrictie de utilizare asupra echipamentelor electricePartea 3 cuprinde:tipul produsului de stingere instructiuni de reincarcare si verificare periodicatipul gazului propulsor presiunea la lucrupresiunea de incarcare a recipientului temperatura de utilizaretermen de valabilitatePartea 4 cuprinde numele si adresa producatorului | Declaratie de conformitate- certificat de calitate si garantie |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | RECIPIENTUL - din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.ROBINETUL executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune.Substanta de stingere: Pulbere Centrimax ABC 40 Gaz propulsor: AzotCantitatea nominala de substanta 6kgFurtun de refulare asamblat cu duza de evacuareIndicator de presiune Material corp: OtelForma stingator CilindricaStingatorul este prevazut cu o eticheta autocolanta. Eticheta este amplasata astfel incat sa poata fi citita clar pentru partile 1, 2, 3 si 4.Partea 1 cuprinde: cuvantul „STINGATOR”-tipul agentului de stingere si-indicatia pentru focar „Α, IIB”Partea 2 cuprinde:-pictogrameleinstructiunilorde utilizare-indicatie de restrictie de utilizare asupra echipamentelor electricePartea 3 cuprinde:-tipul produsului de stingere-instructiuni de reincarcare si -verificare periodica-tipul gazului propulsor presiunea la lucru-presiunea de incarcare a recipientului-temperatura de utilizare-termen de valabilitatePartea 4 cuprinde numele si adresa producatorului | Declaratie de conformitate- certificat de calitate si garantie |
| 2 | STINGATORportativ CU PULBERE TIP P6 |