**Specificatii tehnice:**

- Detector monogaz capabil sa garanteze monitorizarea sigura a aerului ambiental si sa asigure o avertizare rapida in cazul aparitiei unor concentratii periculoase de hidrogen sulfurat.

- Materiale: Carcasa din materiale compozite foarte rezistenta la socuri,rezistent la radiofercvente si interferente electromagnetice.

- Senzori: H2S.

- Autonomie: MINIM 24 luni.

- Alarma: Vibratorie, sonora si vizualizare tip flash.

- Stocare date: Minim 20 de evenimente sa se poata stoca in memoria interna

- declaratie de conformitate “CE”

- certificat de calitate.