**Date tehnice pentru pompa 09-FP9B**

09-FP9B-instalatia Cracare Catalitica:

-Fluidul vehiculat benzina;

-T= 380C;

-Pasp=0,84 bari;

-Pref=20 bari;

-Turatia n=2975 rot/min.