|  |
| --- |
| Lista necesar sectoare productie |
| 1 | Fir nylon rotund STIHL 2.7mm x 347m Rosu – 30 buc |
| 2 | Ulei de amestec STIHL HP Ultra - 5L – 20 Buc |
| 3 | Cap pentru cosit cu fire, AutoCut 25-2 STIHL – 50 Buc |
| 4 | Cutit desis 250-3 STIHL – 20 Buc |
| 5 | Lant PM3 30 cm 1/4 " 1.1 mm – 20 Buc |
| 6 | Lama drujba ms 261 5 Buc |
| 7 | Lama Emondor ht 56 25mm 10 Buc |

**1.Fir nylon rotund 2.7mm x 359m pentru motocoasele Stihl**

[**https://www.magazialucostica.ro/fir-nylon-rotund-2-7mm-x-359m-stihl.html?queryID=367acd4e28c9c391c1f51089277750cc&objectID=5428&indexName=costica\_LIVE\_default\_products**](https://www.magazialucostica.ro/fir-nylon-rotund-2-7mm-x-359m-stihl.html?queryID=367acd4e28c9c391c1f51089277750cc&objectID=5428&indexName=costica_LIVE_default_products)

**Informatii aditionale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Cod Unic** | 00009302289 |
| 2 | **EAN Code** | 795711111533 |
| 3 | **Producator** | Stihl |
| 4 | **Grosime fir** | 2.7 mm |

2. Ulei de amestec STIHL HP Ultra - 5L

<https://www.magazialucostica.ro/ulei-de-amestec-stihl-hp-ultra-5l.html>

**Ulei total sintetic pentru utilizarea de durata la cerinte maxime. Propietati de lubrifiere extraordinare, combustie fara deziduuri, se poate descompune biologic in proportie de peste 80% in 21 de zile, deosebit de sarac in sulf, JASO-FB, ISO-L-EGB, raport de amestec 1:50**

|  |
| --- |
| **500 ore cu HP Ultra** **Capacitate de lubrifiere si curatenia maxima sunt cele mai importante obiective de dezvoltare pentru toate uleiurile de motor STIHL.** **La o utilizare consecventa  a HP Ultra, chiar si dupa mai multe sute de ore de functionare, un piston arata in laboratorul de testare STIHL aproape ca si cand ar fi nou (vezi foto lateral). Important de stiut: toate uleiurile STIHL de motor au fost dezvoltate special pentru solicitarile extreme ale motoarelor de mare putere STIHL. Indiferent daca este vorba de motoarele in 2 timpi, 2-MIX sau 4-MIX, cu uleiurile de motor STIHL aveti siguranta unor teste de aprobare vaste pentru durate mari de functionare.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Cod Unic** | 07813198063 |
| 2 | **EAN Code** | 795711411237 |
| 3 | **Producator** | Stihl |
| 4 | **Tip ulei** | Ulei de amestec |

3.Cap pentru cosit cu fire, AutoCut 25-2 STIHL

<https://www.magazialucostica.ro/autocut-25-2-2-4mm.html?queryID=3a5bf1afbf92ff2d410a674dd44b7733&objectID=24073&indexName=costica_LIVE_default_products>

## Cap pentru cosit cu fire, AutoCut 25-2 STIHL

**Cu doua sau patru fire, pentru lucrari de cosire si finisare. Firul cositor se regleaza automat prin lovirea usoara de pamant a capului taietor.**

* **Garnitura de taiere cu fir AutoCut 25-2 este destinata echiparii motocoaselor Stihl usoare si medii, pentru cosirea ierbii in zonele in care nu poate fi folosit cutitul.**
* **Se foloseste numai cu aparatoarea speciala pentru cosirea cu fir.**
* **Firul este eliberat in mod semi-automat prin lovirea usoara de pamant, in timp ce motocoasa functioneaza (capul taietor se roteste).**
* **AutoCut 25-2 (cod 4002 710 2108) poate fi folosit pentru urmatoarele tipuri de motocoase Stihl: FS 55; FS 56; FS 70; FS 87; FS 90; FS 94; FS 100, FS120/250, FR130T, FR350, FR 450, FR 480**
* **Grosime fir 2.4 mm**
* **Informatii aditionale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Cod Unic** | 40027102108 |
| 2 | **EAN Code** | 795711043469 |
| 3 | **Producator** | Stihl |
| 4 | **Modalitate Utilizare** | Iarba pe langa obstacole, Vegetatie slaba |
| 5 | **Grosime fir** | 2.4 mm |

|  |
| --- |
|  |

4. Cutit desis 250-3 STIHL

<https://www.magazialucostica.ro/stihl-disc-de-taiat-tufisuri-250-3.html?queryID=7ee3413be066a0c47b135b24bd1fdcd3&objectID=5761&indexName=costica_LIVE_default_products>

**Prezentare**

## Cutit desis 250-3 STIHL

**STIHL Disc de taiat tufisuri 250-3**

**Din otel, se poate intoarce. Pentru cosirea ierbii si indepartarea vegetatiei fibroase, incalcite.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Cod Unic** | 41127134100 |
| 2 | **EAN Code** | 795711043858 |
| 3 | **Producator** | Stihl |
| 4 | **Modalitate Utilizare** | Stuf si tufisuri |

5. Lant PM3 30 cm 1/4 " 1.1 mm ;

<https://www.magazialucostica.ro/lant-pm3-30cm-1-4-1-1-mm.html> ;

**Prezentare**

## Lant PM3 30cm 1/4 " 1.1 mm

**Potrivit pentru:**

* **Electroferastrau Stihl MSE 141 C-Q**
* **Electroferastrau Stihl MSE 170 C-BQ 30 cm 1.1mm**
* **Electroferastrau Stihl MSE 190 C-BQ**
* **Electroferastrau Stihl MSE 210 C-BQ**
* **Drujba cu acumulator Stihl MSA 120 C-BQ 30cm 1.1mm**
* **Drujba cu acumulator Stihl MSA 140 C-BQ 30cm 1.1mm**
* **Drujba cu acumulator Stihl MSA 160 C-BQ 30cm 1.1mm**

**Special pentru motoferastraiele usoare si compacte. Fara recul, vibratii reduse, calitate ridicata a taieturii, confort de lucru ridicat. Varianta de 1/4" se evidentiaza printr-o constructie foarte plata si ingusta, o diviziune mica a lantului, ideal pentru emondoarele de inaltime si motoferastraiele cu putere mai mica, grosimi ale elementelor de 1.1 si 1.3 mm.Sistemul de lubrifiere STIHL Oilomatic**

**Canalele fine din elementele lantului preiau uleiul si il dirijeaza mai departe, la articulatiile acestuia. Elementele de actionare au pe ambele parti numeroase adancituri, in care se aduna ulei. In felul acesta uleiul se distribuie mai bine pe suprafetele de alunecare ale sinelor de ghidaj, asigurand o lubrefiere cu 10% mai buna. Durata de viata a lantului este astfel marita.**

### **Marcaje de service si usura**

**Aproape toate lanturile de motoferastrau STIHL au marcaje pe dintii taietori, dupa care se poate recunoaste usor uzura. Acestea au si rol de reper pentru pilire si va ajuta sa pastrati unghiul de ascutire**

### **Lant calit prin inductie**

**Prin calirea inductiva intregul canal al lantului devine si mai rezistent la uzura. Sina de ghidaj tine considerabil mai mult timp.Informatii aditionale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Cod Unic** | 36700000064 |
| 2 | **EAN Code** | 795711690953 |
| 3 | **Producator** | Stihl |

|  |
| --- |
|  |

6. Lama ( sina) drujba ms 261

<https://elinx.ro/product/sina-de-ghidaj-stihl-ms261-40-cm-1-3-mm-38-cod-30030006313/>

**Producator:**  Stihl

**Cod produs:** 30030006313

**Specificatii:**

Lungime: 40 cm

Grosime: 1.3 mm

Pas: 3/8″

Numar dinti: 60

Compatibila cu modelul MS261.

7. Lama Emondor ht 56 25mm

<https://www.conti.ro/sina-de-ghidaj-pentru-drujba-stihl-rollomatic-e-mini-25-cm-1-1-mm-1-4-p-28-dinti-56-zale.html?gclid=EAIaIQobChMIwfbj0eTO_wIVk_p3Ch3czwzhEAQYBiABEgLdbfD_BwE>

Sina de ghidaj Stihl Rollomatic E Mini - 25 cm, 1.1 mm, 1/4" P, pentru lant cu 28 dinti / 56 zale.

**Avantaje:**
Sina de ghidaj deosebit de ingusta. Greutatea mult redusa prin cresterea eficientei de taiere cu 1.1 mm grosime a ecliselor.

**Utilizare:**
Stihl MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200
Stihl HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50, HTA 135, HTE 60

**Date tehnice:**
Lungime de taiere: 25 cm
Pas lant: 1/4" P
Grosime canal lant: 1.1 mm
Numar zale lant: 56
Numar dinti lant: 28